Digitális technika I.

## 10.modul számonkérő teszt

### 1.FELADAT

A képen diagram, sematikus rajz látható

Automatikusan generált leírásAlakítson ki kettő magas szinttel engedélyezett tri-state alapkapu felhasználásával KIZÁRÓ-VAGY kapcsolatot, a kimenetek ponáltak!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KIZARO VAGY (XNOR)** | | |
| **A** | **B** | **Y** |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

### 2.FELADAT

A képen diagram látható

Automatikusan generált leírásNyitott kollektoros inverterek segítségével valósítsa meg az alábbi függvényt!